::Апгрейд и ремонт "китая"::

Если уж Вы решили почитать эту статью, то у Вас наверняка не раз возникала мысль о том, что же можно сделать с китайскими поделками. Если такой мысли у Вас не было, значит у Вас либо не было китайского ствола, либо Вы не собираетесь его брать даже для начала... Чтожь... AEG и прочие маруи весч хорошая, но всётаки не всем пока по карману.

Начнём пожалуй с самого начала. Вот Вы купили китайского друга, и задались вопросом - а что же с ним делать дабы прослужил он как можно дольше. Всё просто. для начала его нужно разобрать нахрен. Только советую делать это максимально аккуратно, дабы не вылетели и не разлетелись по всем углам вашего двухкомнатного особняка мелкие пластиковые детали и пружины ;-)

Разобрали? А вот эти вот полиэтиленовые пакетики с цементом внутри и подозрительные куски арматуры завёрнутые в картон подозрения Вам не внушают? ;-) И зря. Потому как это так называемые утяжелители. Если их оставить, то само так сказать изделие прослужит очень и очень недолго. Отламываться будут именно те части куда эти утяжелители засунуты. Вывод: Утяжелители нужно выкинуть нафиг.

Едем дальше. Ствол разобран, утяжлители выкинуты. Чего ещё? Дальше слегка сложнее. Запомните как крепится стакан поршня внутри так сказать корпуса, и аккуратно его(поршень вместе со стаканом) снимите. Если поршень не болтается в стакане, то Вам очень и очень повезло. Если же болтается, то что нужно сделать? Правильно - подогнать поршень. Возможно даже поставить в конец какую-л резиновую прокладочку.

Теперь аккуратно возвращаем поршень на место, и приступаем к следующей части модернизации китайского друга. Обратите внимание на место, где поршень стыкуется со стволом. Обычно там стоит маленькая резиновая прокладочка, которая совсем не подходит по размеру. Или подходит но оччень криво. Её тоже очень желательно поменять дабы воздух из поршня так сказать не улетал внутрь корпуса, а не в ствол.

Что ещё? Обратите внимание на сам ствол. Чаще всего братья китайцы не могут выпустить длинную(20см) и ровную трубку с внутренним диаметром 6мм. Что они делают? Правильно, они выпускают две трубки по 10-11см длиной каждая, и вставляют одна-в-другую. Стык трубок как правило совершенно не пригнан, а потому шарик в стволе ударяется об него, и теряет довольно значительную часть энергии, к тому же его нехило ведёт в сторону. Поэтому стык если нужно стОит подровнять, либо найти более другой ствол, и поменять его целиком. Кстати если Вы аккуратно нарастите длину ствола - т.е. найдёте и поставите ещё одну пластиковую трубку, то китаец заметно прибавит в точности.

Едем дальше. Вы обратили внимание какая пружина заставляет поршень плеваться воздухом? Правильно, слабая. Дык вот, эту самую пружину стОит поменять на более жёсткую. Но тут самое главное не переусердствовать. Не забывайте, что механизм пластиковый, и если поставть достаточно мощную пружину, то поршень при ударе о стакан может запросто его разбить. Что делать если более жёсткой пружины у вас нет? Слегка(на сантиметр, не больше)растяните пружину которая стояла, и верните её на место.

Из основных моментов пожалуй что и всё. Единственное, что стоит подогнать курковый стопор, т.е. место которым курок цепляется за выступ на поршне, удерживая его от немедленного выстрела после взвода. Чаще всего сам стопор очень маленький, и к тому же пластиковый, так что быстро стачивается. СтОит проточить перед стопором на курке небольшой паз так, чтобы сам стопор получился больше. Возникающий минус - если проточить глубоко, то сам курок станет очень хрупким. Вобщем механизм старшно ненадёжен, и его придётся постоянно разбирать и дорабатывать.

Теперь по поводу апгрейда. Вы заметили как много внутри свободного места? Например в прикладе и в рукоятке - даже если это пистолет. В эти вот пустоты как раз и можно засунуть множество полезных вещей. Каких? об этом следующая часть статьи ;-)

Первое, что приходит на ум - это лазерный целеуказатель. Как правило ленивые человеки просто приматывают под ствол лазерную указку, и наслаждаются результатом, но это во первых некрасиво, а во вторых неэффективно, поэтому мы пойдём другим путём. Стоимость указки на рынках города в среднем 50р вместе с батарейками. Батарейки можно разместить наапример в рукоятке, либо в прикладе. Три стандартных таблетки заменяются по напряжению тремя пальчиковыми батарейками. Хотя это слишком расплывчато. Короче говоря если начнёте мудрить - просто возьмите тестер, да померяйте вольтаж на батарейках. Далее. Не советую подаватьбольшее напряжение, т.к. сам диод сгорит. Да, забыл сказать. указка подлежит полной разборке. Т.е. диод необходимо из неё вытащить. Но делать это нужно опять же аккуратно, дабы он не развалился нафиг. Диод размещается и закрепляется в пустотах в носовой части корпуса вашего китайского друга не забудьте сделать отверстие в корпусе, ибо если диод будет внутри, то никто кроме вас внутреннего света не оценит ;-) Батарейки можно оставить рядом с диодом, либо, как я уже сказал, расположить в рукоятке либо прикладе. Кнопку включения можно расположить на рукоятке(я себе так сделал - под средним пальцем очень удобно получилось), а можно и совместить с курком, так чтобы при лёгком нажатии на спусковой крючок сначала зажигался лазер, и уже при дальнейшем нажатии следовал выстрел. Тут кому как удобнее. Закрепление диода внури корпуса пускай будет домашним заданием ;-) Как соединить элементы системы в целое проводами, и как пользоваться паяльником тоже объяснять думаю не надо. Не забудьте пристрелять полученное изделие. Кстати цивилы увидев страйкбольщика с лазером довольно таки некисло шугаются ;-)

Второе, чем обычно можно доукомплектовать китайского друга - это тактический фонарь. Тут всё то же самое, что и с лазером, только фонарь стоит вынести, и установить снаружи корпуса. Далее, я сомневаюсь, что вы будете одноврменно использовать и фонарь и лазер, а потому стоит вывести на корпус переключатель используемого устройства, а включение фонаря подвесить на ту же кнопку где был лазер.

-----------------------------------------------------

Статья о тюнинге китайского оружия предоставлена киевской страйкбольной командой "Wolverines"

Тюнинг «китая»

Дешево и сердито.

Не секрет, что достаточно большой процент страйкбольщиков, особенно на Украине, вынуждено начинать свой боевой путь с китайскими поделками в руках. Всем так же известно, что ТТХ и надежность китайщины соответствуют их низкой стоимости. Что ж, если человек останется в страйке, то рано или поздно купит себе привод, и не важно, сколько он зарабатывает, а до того времени обычно приходится играть китаем. В этой статье мы хотим дать несколько советов о том, как повысить эффективность китайского airsoft’a. 

Начальный выбор.

Далеко не все китайские стволы имеет смысл покупать, т.к. очень многие из них безнадежны изначально. Я бы порекомендовал тe вещи, которые выпускает CYMA, они относительно надежны, и дают неплохую дальность стрельбы изначально. Особенно хочу отрекомендовать 3 модели S.P.A.S. –12, Mossberg 500, HK MP5A5 (на котором почему-то написано MP5A6). Относительно спасов могу добавить, что очень редко встречаются полноразмерные копии (в этом варианте они всегда без приклада), - вот это вообще неплохая штука, если и обычные чуть уменьшенные спасы – одни из самых мощных стволов, то полноразмерный изначально дает около 35м дальности, правда при отвратительной точности. 

Хоп-ап и его установка.

Хоп-ап – устройство для подкручивания шара вверх. На шар, подкрученный вверх, благодаря явлению деривации, действует момент сил так же направленный вверх, что позволяет временно компенсировать силу тяжести и уменьшить скорость падения шара. Следует отметить, что хоп-ап не увеличивает мощность (а даже наоборот немного понижает) и скорость шара, т.е. шар летит не быстрее, а дольше. Т.к. деривация зависит от плотности атмосферы (к примеру, в вакууме хоп-ап вообще не работал бы), то при разной погоде и температуре его эффективность разная, следовательно нужно делать его подстраиваемым. 

Хоп-ап можно устанавливать как на родные пластиковые стволы (хотя ствол лучше все же поменять, но из других соображений), так и на металлические. Для этого в начале ствола прорезается окошко, оборачивается тонким слоем резины (тут варианты могут быть разные, лишь бы резина была не ломкой и устойчивой к истиранию). После чего с помощью любого прижимного приспособления (это может быть даже банальный винт, вкрученный в корпус фальшствола или корпуса) резина прогибается вовнутрь, так, чтобы при выстреле шар задевал ее верхней частью. Изменяя степень прогиба, можно изменять степень подкручивания шара. Главное, чтобы шары не начали летать по синусоиде. Хоп-ап, в среднем дает более 30% прибавки эффективной дальности и несколько увеличивает точность, т.к. вращающийся шар в полете более стабилен. 

Заканчивая этот подраздел, хочу упомянуть некоторые эффекты связанные с хоп-апом. Во-первых, вспоминая старый анекдот, положив пушку на бок, можно стрелять за угол. Во-вторых, некоторые любят смазывать стволы, и если при этом использовать жидкое масло и лить его слишком много, то оно стекает со стенок вниз ствола и создает эффект антихоп-ап, т.е. закручивает шары вниз. В-третьих, при использовании китайских шаров низкого качества, возможны очень странные траектории выстрелов, т.к. если шар на самом деле шаром не является, то при вращении его поведение непредсказуемо. 
Пропил - на две толшины стенки ствола, считая от внешней поверхноси, резинка - от ручки, знаешь есть такие, на которые резинка одета, чтобы в руке не скользили, прижать - попробуй маааленьким хомутом, под который сверху пропила подложи еще одну трубочку из резины.
Ствол.

Ствол - одна из самых важных частей. Если вы хотите добиться 45-50м дальности, ствол придется менять. Оптимальный вариант купить 6мм латунную трубку и на токарном станке располировать (с помощью шомпола, войлока и пасты гойя) до 6.05 – 6.12 мм, в зависимости от качества шаров, которыми вы собираетесь стрелять. Есть и альтернативные варианты. Львовяне, например, используют американские стрелы для лука, у которых оказывается внутренняя полировка и подходящий диаметр. Если есть возможность, то можно купить б/у ствол от какого-нибудь фирменного airsoft’a. 

Еще пару слов о стволах и фальшстволах. Зачастую при вылете из реального ствола шар еще какое-то время летит через фальшствол (особенно это касается спасов). Это очень негативно влияет на кучность стрельбы, поэтому старайтесь ставить реальный ствол подходящей длины. 

Соотношение объемов ствол-цилиндр, или зачем лишние дырки.

Как правило, на китайских стволах рабочий объем цилиндра значительно превышает объем ствола. Пока там стоит родной ствол, - все почти нормально, т.к. слишком велики потери. Но, как показала практика, можно немного повысить мощность, … проделав в цилиндре отверстия!!! Почему, спросите вы. Сейчас попробую объяснить. Объем ствола должен составлять примерно 85-60%(в зависимости от его качества и количества потерь) от объема цилиндра, а на большинстве китайских стволов он составляет 50-40%. С другой стороны, ход поршня сразу является рабочим, т.е. поршень находится полностью в цилиндре и сразу разгоняется с нагрузкой. Если проделать в цилиндре несколько отверстий, так, что бы уменьшить его рабочий объем до нужного соотношения, и позволить поршню какое-то время разгоняться без сопротивления, то разогнавшийся поршень, соответственно, более резко повысит давление в цилиндре (когда пройдет отверстия), соответственно выстрел будет более хлестким и мощным. Единственные замечания: лучше делать несколько отверстий небольшого диаметра, чем 1-2 большого; с внутренней стороны не должно остаться никаких заусениц и т.п., иначе уплотнитель на поршне очень быстро накроется. 

Повышение надежности.

Самое больное место - это, как правило, узел шептало-зацеп поршня. Что-то одно рано или поздно сломается, особенно если усилить пружину. Выход один – как-то пытаться заменить эти части металлическими. Но если с шепталом еще понятно (его не так сложно обычно заказать выточить), то с зацепом поршня все гораздо хуже (можно попробовать привинтить металлическую детальку болтом с утопленной головкой, так чтобы не цеплять пружину). Обычно шептало изготовляют металлическое, а поршень оставляют, как есть, но тут есть одна подковырка – металлическое шептало очень быстро стачивает зацеп (один из методов борьбы с этим – зубец шептала обклеивается плотной тканью). Еще очень желательно все места креплений, испытывающие большие нагрузки (упор пружины, крепления шептала и т.п.) залить вокруг (только не внутрь) эпоксидной смолой. 

Еще несколько деталей.

Многие дробовики имеют насыпные магазины, которые не позволяют вести стрельбу, подняв (моссберг) или опустив (спас) ствол. Проблема решается достаточно просто – прямо напротив отверстия, где «заглатываются» шары ставится перегородка, а отверстие для заряжания переносится так, чтобы оно находилось напротив. Емкость магазина сокращается до 7-9 шаров (как раз боезапас нормального дробовика), но стрелять можно практически с любого угла возвышения. 

Если вы уж решили, что нужно усилить пружину, - не надо ее растягивать, лучше сделайте вставку, что бы она была изначально в более сжатом состоянии. 

Если в пушке нет утяжелителей – поставьте их туда, если есть – добавьте еще. Тяжелой пушкой легче целиться. 

Все подвижные части и ствол нужно периодически смазывать (но не заливать!), лучше для этого использовать силиконовую смазку, машинные масла – не рекомендую, некоторые из них могут растворять некоторые сорта пластмассы, растительное масло использовать нельзя!!! – оно застывает и становится плотным и липким. 

И напоследок.

Если сделать все правильно, то китай может стрелять на 35-40м прицельной дальности и 45-60м максимальной, т.е. примерно как нетюненые привода. 

Но все равно желаю всем рано или поздно обзавестить фирменным софтом. 

Удачной охоты! 
© Ind [Wolverines] 2003.
Технология создания системы hop_up. (C объяснениями, дополнениями и прочим) 

Общая информация: найдена в Сети, приводится здесь для того, чтобы снять вопрсы класса - "а как вообще работает hop-up?"

HopUp - система закрутки шарика с целью увеличения дальности полета. Как известно, шар перемещается в воздушной среде. 
При этом он имеет линейную скорость v и угловую скорость вращения w. А если шарик мысленно остановить, то окажется, что шар находится в воздушном потоке, имеющим скорость u0, примерно равную линейной скорости шарика (рис.1).
На шар действуют силы:
тяжести; 
сопротивления воздуха; 
сила, выражаемая R=ma, где m - масса шарика, а - ускорение шарика. 

Но интересует нас сила Магнуса, которая и создается закруткой, и которая борется в полете с силой тяжести.
Шар, как и любое тело в природе, геометрически не идеален. Неровностями поверхности он увлекает во вращательное движение поток воздуха. В результате, в нижней части создается уплотнение, т.к. встречаются два потока - "начальный" и 
"увлеченный во вращение", а в верхней части - создается разрежение, т.к. оба потока "проскальзывают" в направлении движения 
"начального" потока. Таким, образом создается подъемная сила.

Чтобы закрутить шар, нужно создать мгновенный центр скоростей выше его центра. В частности в месте его соприкосновения со стенкой ствола. Это достигается при различных коэффициентах трения сверху и снизу. Снизу коэффициент трения должен быть меньше (шар проскальзывает в этом месте).

/автор: Dimon[Edelweiss]
Теперь от слов к делу:
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Что мы имеем: 

Ствол в на малом расстоянии от поршня аккуратно протачивается сверху, чтобы образовалось отверстие. Вырезается резиновая деталь из плотной резины, чтобы она вошла в углубление. Чтобы винт не рвал резинку - на нее накладывается жестяная или металлическая прокладка.
Вся система должна находиться на одном месте, поэтому ствол и hop-up нужно закрепить. Это делается кучей способов: можно провинтить дырку внизу и туда вогнать винт, который будет держать ствол неподвижно. Закрепление самого hop-up`а тоже простое: можно слева и справанамотать изоленты на ствол, тем самым закрепляя hop-up на месте. Далее нв пластике корпуса над прокладкой сверлится отверстие и туда воняется винт. Можно вставить втулку с внутренней резьбой под винт для больше прочности и надежности. при ввинчивании винтаон упирается в прокладку, она вдавливает резинку в ствол. Шар, при вылете, ударяется о препятствие в виде резинки, закручивается и летит дальше - точно и далеко.
Подстройка hop-up`а проста: вывинчиваете винт до предела, стреляете и подкручиваете винт. При нахождении оптимальной дальности точного полета шара перестаете трогать винт. Если перекрутить винт, то возможны проблемы - от резкого ухода шара вверх с некоторого расстояния, до застревания шара в стволе.

За сим вроде все. Удачи в творчестве!

Данный материал не претендует на точность. Все вышеизложенное есть попытка собрать информацию, полученную от разных людей и реализовать ее. Автор не отвечает за любые проблемы, возникшие при реализации этого матеиала.
ТЮНИНГ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ КИТАЙСКОГО АЙРСОФТА.

МОССБЕРГ. Тюнинг Mossberg 500 (590)
СТАТЬЯ 1.

Тюнинг «китайщины»- 2 

Эта не большая статья по тюнингу китайского спринга типа «MOZZBERG», дополнит начатую ранее моим собратом по оружию тему. 
Итак, как сделать из  китайского Мозберга пристойное оружие. 
Помповое ружьё типа «Мозберг» имеет ряд преимуществ и недостатков. 
Преимущество: 
Дальнострельность, по сравнению с другими китайскими вариантами. 
Высокая скорострельность, благодаря подствольной перезарядке. 
Легко поддаётся ремонту, благодаря простому внутреннему механизму. 
Бункер на сто шаров. 
Недостатки: 
Ломкость корпуса, как у всех китайских ружей. 
Не точность стрельбы. 
«Громкий бункер» 
Отсутствие приклада.
Как увеличить преимущества и уменьшить недостатки? Этот вопрос задают себе все владельцы мозбергов (и вообще китайских стволов)? В этом коротком обзоре я постараюсь пролить свет на эту делему. 
Итак, первое, что необходимо сделать, для начала,  это купить мозберг. :)  При покупке ствола обязательно проверьте исправность механизма. Просто зарядите пару хороших шаров весом 0,2гр или 0,25гр и сделайте пару выстрелов. Посмотрите на дальность и точность полёта шара. Чем лучше базовый ствол, тем  лучше он станет после тюнинга. 
Далее, принесите ствол домой, снимите верхнюю блестящую крышку бункера. И перекрасьте её в чёрный цвет. Перекрашивание можно осуществить с помощью обычной краски для автомобиля.  Краска продаётся в болончиках с пульверизатором.  Стоимость такой краски от 20 грн.  
После того, как вы обработали крышку бункера, следует той же краской обработать верхнюю часть ствольной коробки и  пламегаситель. Ну вот, теперь у Вас красивый однотонный ствол, но лучше стрелять он не стал. 
Следующий этап. Выкрутить винты и ОСТОРОЖНО повторяю, ОСТОРОЖНО отделить половинки корпуса друг от друга. Советую тем, кто делает это в первый раз надеть защитные очки. Дело в том, что пружина в ружье очень мощная и при снятии крышки может просто выстрелить Вам в глаз. После изъятия пружины и остальных внутренних частей  (спусковой крючок, шептало, предохранитель, поршень, цилиндр),  зачистить все трущиеся части  самым мелким полировочным наждаком (нулёвочкой). 
У мозберга есть ещё один недостаток. У него быстро стачивается шептало и  фиксатор на поршне при трении друг об друга. Для избежания поломки достаточно  обработать трущиеся поверхность надфилем, при этом чуть-чуть  увеличить угол крючка шептала и крючка поршня. Главное не перестарайтесь. 

Ну вот, все трущиеся части обработаны и работают нормально. Теперь мы переходим к тюнингу ствола. 
Самый надёжный тюнинг в этом случае, это вставить в ствол стрелу, как советовал прежде мой коллега. Стрела должна быть американской, синего цвета, с зеркальной поверхностью внутри, маркировка стрелы 1714, диаметр 0,6мм. Недостатком или преимуществом, является  то, что исключается  использование китайских шаров. 

СТАТЬЯ 2.

Для удачного тюнинга ствола Вам необходимо: 
Стрела американская, длинной 50 см – 1шт. 
Лобзик для фанеры или тонкая пила для металла – 1шт. 
Сверло диаметром 6мм – 1шт. 
Супер-клей – 1шт. 
Изолента – 2-3см. 
Гладкий штырь диаметром 5,8- 6мм. 
Надфиль полукруглый – 1 шт. 
Итак, отмерить на стволе от патронника 2 см и отпилить ствол. Сторону  противоположную патроннику рассверлить в глубь на 1 см. Рассверливание проводится в ручную или с помощью станка.    Зачистить внутренний край стрелы от  заусенец с помощью полукруглого  надфиля. Намотать на один из зачищенных краёв изоленту, 1-2 слоя по необходимости.    Смазать изоленту супер клеем, надеть на стрелу рассверленную часть ствола и всё это надеть на ровный штырь, диаметром 5,8-6мм. Ровный штырь нам необходим для того, чтобы стык между пластиковым стволом и стрелой после высыхания клея был ровный внутри. 
После высыхания клея вставить ствол  и остальные детали на места. Закрутить винты, передёрнуть затвор и проверить ствол на работоспособность. 
Есть альтернативный способ тюнинга ствола при не имении стрелы. Просто на родной ствол устанавливается  hop-up. На расстоянии 2 см от патронника делается прорезь в стволе. Прорезь делается очень аккуратно, медленно, не спеша. После того как лезвие пилы вошло во внутренний диаметр на 0,05 мм, нужно остановить пропиливание и намотать на прорезь около в мотков простой канцелярской резинки. Количество мотков резинки подбирается експерементальным путём. 
Так же можно установить hop-up на железный ствол. Процедура установки такая же. 
После этих не сложных операций ваше ружьё будет стрелять на расстояние 15-20 метров в спичечный коробок, а в  общем 25-30 метров. Согласитесь, как для китайского спринга, это совсем не плохо. 
SiG 550 (551)
	Данная разновидность винтовок последнее время всё чаще попадается на прилавках магазинов и у китайцев. Отличается хорошим качеством исполнения, пластик крепкий, винтовка выглядит стильно довольно точно бьёт (надо ещё попробовать японскии шарики) у всех моделей данного типа есть 3 неизменных детали: приклад, обойма и центральная часть в которой находится весь механизьм, механика у всех идентична и как выясеилоь болезни одинаковые.
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	Самая большая неприяьность это то что выламывается боевой упор.
ломается он от недели до месяца при интенсивом спользовании винтовки, в результате поломки упор может разломить корпус по этому рекомендуем не ждать пока упор сломается а сразу после покупки провести следующий тюнинг.
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Удаляем осевые ушки, которые как раз и ломаются и аккуратно просверливаем отверстие по диаметру равное диаметру болта! а не удалёных ушек.
Болт лучше всего брать чуть уже чем ушки иначе можно повредить отверстия в которых крепится вал. 

Просверливаем сквозное отверстие в левой! половинке корпуса. Диаметр отверстия на 1-2 мм меньше диаметра болта, это позволит не просто вставить болт а вкрутить его. 
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Одеваем упор на бол. Упор должен свободно вращатся на оси(болте). Если упор одевается с трудом или плохо вращяется на оси следуест увеличит диаметр отверстия. 

Всё ремонт(тюнинг) окончен! Теперь следует аккуратно собрать винтовку и смело ехать на стрельбы. 
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SPAS-12

Модернизация

	



	Фото 2: "S.P.A.S.-12" с прикладом в разложенном виде


Фото 1: "S.P.A.S.-12" со сложенным прикладом (обратите внимание: винты вкручены с левой стороны, а не с правой как у "китая").

Фото 2: "S.P.A.S.-12" с прикладом в разложенном виде.

Фото 3: "S.P.A.S.-12" полностью разобран. Обратите внимание: отсутствует предохранитель, который не давал произвести выстрел при недоведенной "помпе"; поскольку пружина очень жесткая, его практически невозможно поставить обратно. Без предохранителя существует риск выноса полки упора ствола (вместе со стволом), что и случилось с данным образцом при пострелюшках на несильном морозе (-5 градусов). 
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1. Приклад (отрезана часть, не позволяющая раскрыть приклад без нажатия кнопки фиксации (№3)); 

2. Верхняя накладка цевья; 

3. Кнопка фиксации приклада в положении "сложен/разложен"; 

4. Внешний ствол; 

5. Левая половина корпуса; 

6. Правая половина корпуса; 

7. Левая половина пистолетной рукояти (внутри - свинец для баланса); 

8. Правая половина пистолетной рукояти (т.к. крепление рукояти - внешнее, её очень удобно использовать в качестве контейнера для батареек. При их замене не надо разбирать всю пушку; достаточно лишь вывернуть винты, скрепляющие половинки рукояти (5 шт)); 

9. Симулятор патронной трубки; 

10. Цилиндр с тягой взвода; 

11. Поршень; 

12. Боевая пружина; 

13. Направляющая боевой пружины; 

14. Нижняя накладка цевья; 

15. "Помпа"; 

16. Спусковой механизм; 

17. Ствол (самопальный). 

Фото 4: Детали "S.P.A.S.-12" после доработки:
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1. "Родной" ствол; 

2. Поршень с зубчатой шайбой. С её помощью диаметр манжеты увеличен примерно на 2 - 2,5 мм; уплотнение стало гораздо лучше (раньше поршень можно было легко протолкнуть пальцами до дна циллиндра, теперь - фиг-с-два); 

3. Самопальный ствол (нержавейка, расшлифованная до 6,09 - 6,05 мм); почти на треть длиннее "родного"; 

4. Тактический фонарик, встроенный в симулятор патронной трубки (см. фото 3, №9); 

5. Заплатка на месте "родного" отверстия для засыпки шаров (раньше шары высыпались при наклоне ствола или вылетали при перезарядке); 

6. Места, залитые термопластиком (полка удержания направляющей боевой пружины (см. фото 3, № 13) и полка упора цилиндра). 

Термопластик стоит копейки. Застывает, в отличие от эпоксидки, не 24 часа, а 10 - 15 минут. Не боится нагрузок - после обработки обезжиренного пластика попытка оторвать его приводит к образованию дыры в корпусе.

"Hop-up" не ставил (лень было подгонять резинки).

Ствол состоит из 3 частей:

· Внешняя трубка (диаметр 10 - 11 мм); 

· Деталь с уплотнителем для приёма шаров (вставлена во внешнюю трубку); 

· Внутренняя трубка (собственно, сам ствол). 

В качестве уплотнителя между деталями ствола использовалась вакуумная смазка.

Данная конструкция позволяет вынуть рабочую часть ствола для чистки или выталкивания застрявшего шара, не разбирая пушку полностью. 

Deowoo K-1(K-2). Тюнинг

Что могу сказать о этом спринге и его тюнинге?
В конце 2001 года мне попался спринг К-2 благодаря команде "Дикие коты" которые привезли их из Москвы. После  недолгой апробации этого спринга в нашей команде появилось еще два таких же (точнее К-2, К-3). 
В первую очередь -- об его удобстве.  Как сказано в статье Винса, очень удобен в разборке и прост. Кроме того, в корпусе присутствуют утяжелители, так что, беря его в руки, прятная тяжесть чувствуется. После того как "Кашка" попала мне в руки, я первым делом ее разобрал (я вообще все первым делом разбираю). 
Все хорошо, только есть несколько нюансов. 
1. при разборке нужно быть очень аккуратным, так как один шуруп очень маленький и его легко сорвать.
2. в базовой поставке родная пружина, мягко говоря, слабая, если не сказать никакая.
С первым и вторым нюансом справился (при помощи подсказок Тарика). 
Два слова о пружинах. Первое: разница между пружинами от китайских  МП5 и Спаса есть. У спаса она короче, но мощнее, хотя разница не серьезная. Второе, некоторые меняли пружины на совсем другие а-ля "Гаусс"
(похожа на рессору от мопеда) или ставили двойную - родную, совмещенную с кольтовской. В  случае с пружиной  "а-ля "Гаусс" дальность увеличивалась, только с зарядкой появлялись проблемы (нужно иметь комплекцию Геракакла чтобы ее взвести) и только еденицы могли перезарядить его "кашку" одной рукой. Во втором случае увеличение дальности не заметно по сравнению со Спасовской или Кольтовской пружинами. 
После первых испытаний могу смело сказать что в отличии от китая, "Кашка" имеет существенный перевес в дальности и точности. Если со Спасом у меня прицельная дальность доходила до 15-18 метров, то тут сразу почувствовал прирост в 10 метров, а это разница ощутимая (я не говорю о тюнингованом Спасе а только о базовой поставке с минимальными доработками - растягивание пружины, установка прокладок в поршень и на направляющую пружины). Я получил очень большой перевес в дальности и точности стрельбы. Могу сказать что был крайне доволен приобретением так как получил неоспоримое превосходство в огневой мощи. Кроме того, приклад, по сравнению со спасом, лежит в руке весьма удобно и корпус намного прочнее.
После нескольких игр понял, что возможности этого спринга еще не исчерпаны и К-2 может значительно больше и тюнинг продолжился.
Первым делом вставил прокладки в сам поршень и направляющую пружину, чем уменьшил рабочую длину пружины. 
Чего я этим добился? 
- увеличилась дальность (примерно метров 3-7). 
- увеличилась начальная скорость шара. 
Уже с растояния 5-10 метров я не видел шара, а видел последствия его попадания (хотя до этого, даже стреляя навскидку, видел весь его полет).
Где-то на протяжении полугода я был доволен тем что есть. Хотя понимал, что это не предел для этого ствола. Еще с зимы думал поставить на него Hop-up, но не решался из-за того, что могу испортить металический стволик, а заменять аппарат на что-то другое уже не имело смысла, поскольку из того что было, Deowoo был лучшим. 
На открытии сезона начали использовать качественные шары 0,1-0,25гр. Могу сказать что после этих шаров возвращаться к китаю (тем, которыми тренировался всю зиму)тоже уже не имело смысла.  При использовании шаров 0,2-0,25гр дальность уменьшилась но увеличилась точность. 
Как-то в начале лета поломал поршень, а точнее взводной курок поршня. Не
долго думая, заменил его на алюминиевый. Просверлил в поршне и в заменителе взводного курка по два отверстия и скрутил  болтами 5мм, после, натфелем сточил головки болтиков до момента когда пружина стала ходить без проблем. 
В конце лета ,так получилось, что купил две Кашки (К-2 - Гаусса и К-1 Винса). После их разборки посмотрел, что нового придумали другие. Увидел, что прокладки не мое новшество. В оружии Гаусса была пружина "А-ля Гаусс". Что могу сказать о ней? Мощная просто до одури. Больше ничего нового не нашел. 
Вот тут начался тюнинг. Было что с чем сравнивать. Первым делом насколько было возможно, убрал люфт между стаканом поршня и самим поршнем. Ведь за полгода резиновая прокладка уже не давала той компрессии, которой хотелось. Взяв в руки поршень понял, что резинка от поршня МП5 очень даже подходит. Поставил, начало стрелять лучше, но все равно хотелось большего.... Дальше мои изыскания пришли к тому, чтобы в саму резинку вставить прокладку. Поршень стал плотнее ходить по стакану и почти пропал люфт. Дальше решил убрать люфт в шароприемнике. Так как в шароприемнике есть свободное место, проложил прокладку, но через некоторое время отказался от этого потому что шары не все вылетали, а застревали в нем и иногда стреляли по 2-3 штуки.. Следующим ноу-хау была обмотка скотчем "носика" стакана поршня; тогда люфт в шароприемнике (так долго терзавший меня) уменьшился до разумных пределов.  После того как у "Диких котов" появились привода  их дальность превосходила ощутимо.
Зная, что не все еще возможности моего спринга использованы (еще не ставил Hop-up), мне было чем заняться. После установки хопапа общая дальность увеличилась до 45-60 метров, а прицельная 35-40 метров. После установки его на одном из боев Злой (хозяин привода) впервые перестал стрелять в открытую.  Именно тогда был продемонстрирован фильм "Матрица" - мы  оба
увертывались от шаров друг друга. Смотрелось рулезно, беря в расчет что растояние было метров 45-55. 
Это еще не все, так как ствол у К-2 в диаметре 6,14 - есть потенциал для
увеличения дальности. К марту напишу дополнение к статье о замене ствола.
Что хотел сказать... Deowoo очень неплохой спринг и с умелыми руками
его можно довести до статуса довольно грозного оружия. Ведь затраты минимальные, а полученый эффект стоит и затрат и труда.

Тюнинг  H&K MP5A6.

У многих страйкболистов, которые покупают стволы на базарах, возникают схожие проблемы. Например у H&K MP5A6, который доступен и широко используется во Львове, есть ряд недостатков: 

-          неточность стрельбы, нельзя попасть в человека, вследствие того, что шар летит куда угодно только не в противника; 
-          не дальнобойность – прицельная дальность 10-15м; 
-          ломкость – в основном, самым слабым местом H&K MP5A6, является затвор, который если его резко дернуть ломается. 
Есть возможность улучшить характеристики H&K MP5A6. Для начала следует разобрать ствол и растянуть пружину на 1-1,5см. Если растянуть больше, можно разбить стойку, которая держит ее. Это позволит вам увеличить дальность стрельбы на 3-5м. 
Затем необходимо поменять ствол. Так как “родной” ствол изготовлен с внутренним диаметром 6,3-6,7мм, это приводит к тому, что шар в стволе начинает хаотически двигаться из стороны в сторону и при вылете шар отклоняется в сторону. Так же в стволе есть небольшие неровности, которые негативно влияют на точность стрельбы. 
Итак, чтобы избавиться от этих проблем, следует вставить вместо ствола стрелу. Лучше всего использовать американские стрелы синего цвета, с маркировкой “1714”. Они имеют ряд преимуществ перед нашими стрелами: 
 - они изготовлены из очень прочного сплава алюминия, который не деформируется, так как наши алюминиевые аналоги; 
 - внутренняя стенка представляет собой зеркально гладкую поверхность, в наших же, поверхность шероховатая. Недостатком стрел является легкость, что приводит к нежелательным вибрациям, которые снижают точность выстрела. Для их устранения рекомендуется облепить ствол пластилином       или другим аналогичным материалом. 
Для установки ствола следует отпилить пластмассовый ствол в месте перехода его в камеру, куда подается шарик (патронник). В обрезанный и рассверленный на 0,02см  патронник, вставить стрелу на 0,5см, предварительно намотав на ее конец изоленту и для уменьшения потерь в месте соединения стрелы и камеры, рекомендуется, залить стык клеем “ПВА” или другим аналогичным клеем. Не следует думать, что чем длиннее ствол, тем дальше будет стрелять оружие, рекомендуется подобрать длину ствола сообразно габаритам оружия. 
Для тюненого  ствола нельзя использовать китайские шары, так как на них есть грубые швы и они будут застревать в стволе. Рекомендуется использовать “кибергановские” шары весом 0,2г или  их аналоги. И не забывать регулярно (раз в 4 игровых дня) прочищать ствол мягкой тряпкой смоченной в спирту. 
Данный тюнинг позволит увеличить дальность стрельбы  до 20-25м, а также прицельную дальность и точность. 
Альтернативным способом увеличения дальности и точности, является установка на “родной” ствол “hop-up”. На расстоянии 0,1-0,3см от патронника,  на стволе пропиливается отверстие, далее на него наматывается до 8 витков тонкой резинки. На вылете из патронника шар подкручивается резинкой, которая слегка входит во внутреннюю часть ствола. Следует отметить, что размер отверстия и количество витков резинки подбирается путем испытаний. 
Данный способ является трудоемким, но позволяет увеличить дальность стрельбы до 25-30м. 
Если у вас отломался затвор, не спешите его выкидывать. Следует приклеить ручку к затвору «супер-клеем» и пропаять или просверлить отверстие в месте соединения затвора и ручки и вкрутить шуруп. Во избежание соприкосновения головки шурупа с корпусом, следует сточить её напильником. 
После проведения  тюнинга MP5A6, если вы хотите продлить жизнь своему стволу, следует чистить и смазывать оружие 1 раз в 4 игровых дня. Кстати, смазкой может быть обычное машинное масло. 
Это позволило мне играть с MP5A6 уже на протяжении 67 игровых дней.

Расскажу о своем тюнинге MP5A6 (на самом делеА5) китайского производства. 
1. Заменен свол с китайских кривых трубок, на трубку из нержавейки с внутренним диаметром 6+0,??мм и внешним 1мм. Трубка была куплена на металло-базе. 
2. Трубка шлифовалась с пастой гойя 
3. Корпус, в нагруженных местах, был залит пластиком, из некого клеющего "пистолета" (кому будет интересно точнее пишите...попытаюсь объяснить на пальцах) с вкраплением свинца для утяжеления. 
4. Ось шептала усилена металлом (гвоздиком) 
5. Вместо родной пружины установлены, две пружины из китайского АК47У. 
Итог: Начальная скорость 0,2 EXEL - 115 м/с Дальность более 30 м. 
Проблемма при стрельбе уже на 25 м из-за увода шарика. Разброс +- 1 м. 
Буквально вчера, на этот ствол был установлен нерегулируемый хоп-ап, наколенного производства. А именно пропил в стволе, резинка от бумаг, сверху изолента. 
Итог: Скорость около 111 м/с тем же шаром. Дальность - точно отмеренные 50 метров + еще гдето на глаз 15-20. Далее не настолько зоркий. 
Разброс исчез, однако из-за перекрученного хоп-ап'а шары сильно высят. 
Сёдня иду делать регулируемый хоп-ап....чё получиться напишу 
P.S. Взвод достаточно лёгкий. Настрел пока небольшой. Но к вопросу о частых поломках спрингов с двойной пружиной могу сказать, о китае с настрелом в 1000 шт. Проблем нет
